附件1 
招标文件

项目名称：重庆市黔江区融媒体中心演播室硬件设备升级项目
采购单位：重庆市黔江区融媒体中心

二〇二六年七月

第一部分 投标邀请

一、招标条件

本项目已经单位主任办公会研究通过，决定招标采购，资金来源为 [财政资金 / 自筹资金等]，资金已落实。招标人 [重庆市黔江区融媒体中心]现就该项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参与投标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目名称：重庆市黔江区融媒体中心演播室硬件设备升级项目
（二）项目地点：黔江区正阳街道黔江规划展览馆黔江区融媒体中心
（三）项目内容：详见《项目采购清单》
（四）项目预算：该项目采购预算金额为45万元（大写：肆拾伍万圆），投标报价超过预算金额的视为无效投标。

（五）项目期限：项目合同签订后，中标供应商需要在20日内完成该项目所涉及的全部内容交付，并保障采购方投入使用。

三、项目要求

（一）响应要求：

该项目为媒体行业演播室电视节目制作专业需求，响应供货方需提前做好响应项目的需求分析和设备系统对接的风险评估。按采购方采购需求完整提供相关材料及证明函件。

（二）品质要求：

为保证项目质量，供应商需要在项目成交、供货、验收、包括设备硬件和软件质量等方面严格按照国家相关标准要求执行。

（三）供应商资格要求

A、基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

B、特定资格条件（无）

本项目不接受联合体投标，不允许转包或违法分包。

四、招标文件的获取

（一）招标文件获取时间：起始日期2026年7月9日0时至截止日期2026年7月13日24时。

（二）获取方式：投标供应商登录www.wldsb.com网址在线自行下载，不收取费用。

（三）投标人应保证报名资料的真实性、完整性，因虚假材料导致的一切损失由投标人自行承担。

五、投标文件的递交及开标

（一）投标截止时间（开标时间）：[2026年7月14日10时30分]

（二）递交方式：开标时间前递交纸质版投标文件（正本 1 份、副本1份）到采购方指定地址；邮寄件以收到时间为准，请竞标供应商做好邮寄投递时间规划。

（三）递交地点：重庆市黔江区正阳街道武陵大道规划展览馆三楼融媒体中心301办公室。

（四）逾期递交、未按规定递交纸质版的投标文件，招标人将予以拒收。

（五）开标方式：现场开标

六、联系方式

招标人：重庆市黔江区融媒体中心

地  址：重庆市黔江区正阳街道武陵大道规划展览馆

项目联系人：朱老师 18908278235（手机）

投标联系人：刘老师 79231017（座机） 19923077737（手机）

七、合同签订

采购中标确定供应商后，采购方向中标方出具中标通知书，中标方接到中标书3个工作日内与采购方签订合同；合同签订之日起开始计算项目实施时间，供应商必须在合同规定时间内完成项目并移交采购方投入使用。

项目采购清单

	序号
	项目名称
	项目要求及具体参数
	数量
	价格（元）
	备注

	1
	信号传输光纤链路铺设
	1、铺设独立专用光缆链路，长度长约300米，实现演播室至播出机房专用视频传输设备的点对点通联，双链路互为备份、独立走线、互不干扰，保障高清视频信号、直播信号稳定传输，杜绝信号卡顿、延迟、丢包、干扰等问题。光缆敷设全程规范施工，做好防护弯折、耐磨防护、防干扰防护，走线规整隐蔽，贴合演播室及机房布线标准。

2、设备接口适配要求：所有光缆链路配套端头、转接配件、传输接口需完全适配播出机房现有专用视频传输设备接口规格，兼容演播室显示系统视频输出信号协议，实现即插即用、信号无损传输。施工完成后需完成链路通断测试、信号稳定性测试、双链路切换测试，确保接口匹配完好、传输链路通畅、信号传输无损，完全满足节目直播、录播、信号回传等专业播出业务需求。
	1项
	
	

	2
	4通道高清录像机（UltraMCR-4000）
	1、架构：采用嵌入式系统+FPGA架构(非采用PC机+Windows+采集卡架构)，稳定性高，防病毒能力强。

2、录放通道：单机支持1个4K通道或4个HD通道的录制。支持1个HD通道的文件回放。（注：录制、回放不能同时工作。4K、HD通道复用接口）。

3、编解码：4K：支持ProRes MOV格式的文件录制（最高4K/30p）和回放。HD：支持ProRes MOV、 Mpeg2-I MXF格式的文件录制和回放。

4、接口：支持8路3G/HD/SD-SDI输入和环出，1路兼容CVBS；支持4链路SQD形式的4K输入。支持1路HDMI输入。

支持2声道模拟音频输入和输出（卡侬），2声道AES音频输入和输出，1路HDMI和1路3G/HD-SDI多画面监看（2声道内嵌音频），2声道耳机监听（3.5mm插座）。1路HD/SD-SDI文件播放输出，1路REF输入和输出，1路LTC输入和输出，1个RS-422（RJ45），2个千兆网口，1个USB，1组GPI/O接口（RJ45）。

5、信号指标：HD-SDI输出接口特性：10Hz高通滤波下的抖动不超过0.2UI。

6、存储：设备自带2个热插拔的SSD槽位。支持无间断双盘交替方式录制到SSD。支持录制到NAS存储。支持4个HD通道的“SSD+NAS”或“SSD1+SSD2”镜像双写。录制过程中断电，已录制内容仍可播放。

7、功能：支持将输入的内嵌、模拟、AES音频同时加嵌到任意输入视频中进行录制。支持将设备设置为级联模式，多个设备录制的文件具有相同的时长和时码。支持录制时自动分段。支持信号丢失自动补黑场录制。内置帧同步发生器并支持对外输出。

8、控制：支持使用本机物理按键对设备进行录制、播放、快进、快退、步进、步退、监听音频选择操作操作。支持使用电脑控制软件对设备进行配置和控制操作。

9、显示：多画面输出和液晶屏支持显示音频VU表、录制时码、录制时长、文件名、锁相状态、监听音频来源、磁盘大小、磁盘使用空间。

支持多画面和单路信号全屏显示的快速切换。支持信号有无的检测和报警。支持信号和Ref输入是否同步的检测和报警。

10、电源：标配冗余电源（110-220 V，50-60 Hz）。物理规格：标准1RU设备。功耗：不低于45 W。
	1台
	
	提供加盖制造厂商公章的售后服务承诺函，需明确质保期不低于3年。

	3
	导播切换台（MyCaster-1000高清双屏嵌入式导播机）
	便携硬件多功能导播机，具有多格式自适应转换、录像、放像，网络直播、加解嵌、混音、内键外键、监看屏等功能；

通道数不小于8入3出，全高清，性能高稳定性好，采用嵌入式系统+FPGA架构(非采用PC机+Windows+采集卡架构)，防病毒能力强；

1、不小于8路SDI信源输入通道，至少4路支持环出，1路支持断电直通；至少1路兼容HDMI输入；

2、HD-SDI输出接口特性：10Hz高通滤波下的抖动小于0.2UI；（标准≤1UI）。

3、输入信号格式为PAL、NTSC、1080/59.94p、1080/50i等格式时，PGM输出接口格式可设置为1080/50i；当切换输入信号时，PGM信号输出无抖动、无闪烁；

4、具有不小于2路放像机功能，支持将视音频文件上传到本机自带的存储中，并可选择播放切换输出到PGM；

5、具有不小于3路录像机功能，支持不小于2路高质量后期格式录制和不小于1路流媒体发布格式同时录制；

6、支持至少2组线性键输入，支持色键、亮键、线性键、支持6个内键、2个DVE键控。支持叠化、划像等多种转场特效；

7、不小于3路SDI输出通道，1路PGM和2路Aux。至少1路HDMI多画面输出，可监看画面、信号制式、录制、直播、磁盘等状态；

8、2入2出模拟平衡音频，卡侬接口；4声道AES数字音频输入。支持调音、混音。2声道耳机监听输出（3.5mm插座）；

9、主机自带不小于2个硬盘插槽，支持将节目直接录制到SSD热插拔硬盘；配备不低于500G大小，与插槽匹配的录制硬盘2块；

10、支持MPEG-2格式（MXF封装）和H.264格式（TS封装）双格式、双码流同步录制；

11、正在录制过程中对主机进行断电，再次开机后，已录制的文件可正常播放；

12、具有Tally接口；REF输入和输出；LTC输入和输出；千兆网口（RJ45）接口；支持多个遥控面板、软件终端协同工作；

13、主机自带流媒体推送发布（H.264+AAC格式）；

14、本机自带1个17英寸液晶屏和1个7英寸的触摸屏；

15、标配冗余电源（电源1：AC 110-220 V，50-60 Hz；电源2：DC 12V）。体积小，重量不超过7Kg；

16、设备工作中，关闭任意一个电源，设备可以正常工作不受影响，功耗不超过60瓦；

17、附件：配置专用防护箱

18.提供免费技术培训及不少于1次现场技术支持。
	1台
	
	提供加盖制造厂商公章的售后服务承诺函，需明确质保期不低于3年。

	4
	演播室背景大屏改建
	一、原背景大屏拆除。要求保护性拆除、分类拆解、规范收纳存放工作，拆除作业需采用精细化施工工艺，严禁暴力拆卸，拆除过程中做好线缆、配件、五金构件的分类整理、标识打包、防尘防护，完整留存可利旧配件，所有拆除设备及物料按采购人指定位置规范归类存放，做好台账登记，杜绝物料丢失、设备损坏、场地污染等问题。
二、原背景大屏屏显尺寸长约4.8m，宽约2.88m，为保障改建后的背景屏满足高清视频制式16：9显示比例，新改建大屏屏显尺寸需符合16：9比例标准；
三、新改建背景大屏参数要求：

1.全景4K巨幕尺寸≤(W)4.8m*(H)2.7m，分辨率≥3840*2160，总像素≥于820万，单体单元规格600mm(W)×337.5mm(H)（±0.2mm），箱体厚度≤41.5mm（±0.2mm）,箱体重量≤4.5kg（±0.2.5kg）,模组尺寸≥300×168.75；。

2.对比度≥5000:1；中心亮度≥450cd/m²；亮度均匀性（校正后）:≥98%;色度均匀性（校正后）:±0.003Cx、Cy之内;可视角:水平≥170°,垂直≥170°；刷新率:≥3840Hz;

3.峰值功耗：≤500W/m²；平均功耗：≤167W/m²;

4.接口：显示组件与主板采用浮动接插件对插接口设计;可直接热插拔，卡升级时断电不会造成卡的损坏，实现箱体内部无线，实现免拆箱连接，有效提高信号传输、直流供电稳定性,维护方式：支持全前维护。

6.设备使用宽电压：AC 100V-240V，模组供电：DC4.2V,搭配3C电源，满足市场对节能环保需求，具备PFC电源;

7.预存画面：芯片具有≥32M的储存空间，信号断掉可以显示预存画面，实现掉信号不黑屏显示。

8.静态图像清晰度：根据 SJ/T 11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法，静态、运动图像轮廓锐利清晰，高中低灰度图像层次可辨。

9.盐雾试验：试验结束后，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，符合10级盐雾防护要求。

10.能效：显示单元符合GB 21520-2023,能效一级。

11.视网膜蓝光危害曝辐限值：视网膜蓝光危害，符合GB/T20145-2006灯和灯系统光生物安全性标准要求，属于无危害类。

12.防碰撞：防碰撞应通过IK10测试，测试可受，冲击能量≥20J。

13.自动校正：模组带自动校正功能，带flash芯片，支持校正数据存储及回读智能灯板具备flash。更换灯板支持自动读取校正数据，更换灯板无色差，支持分段校正，提升各个灰阶的显示均匀性，支持10～16bit调节。

14.保护技术：具有防潮，防尘，防腐蚀，防静电、抗振动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断路、短路、断电保护、分布上电措施，箱体支持实时监控、故障报警功能。

15.提供显示单元CCC认证、节能认证证书复印件，投标人承诺证书真实有效、原件备查，产品符合国家质量标准，可溯源可核验。

16、提供备用单元不低于0.3㎡。

四、4K视频矩阵要求：

1.支持十二画面；带载1040万，横向最大16384，纵向最大8192；

2.支持输入4*HDMI 1.3、1*DP 1.2、1*HDMI 2.0 、1*3G- SDI（IN&LOOP，选配）、1*USB 3.0（播放U盘内的图片或视频）；

3.输出:16x网口，支持灵活走线；支持光电转换器模式和视控制器模式切换 ；

4.支持微信小程序、Unico、NovaLCT、前面板按钮、可视化平台控制；

5.支持全链路备份。

五、控制系统要求：

1.系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见及所得；

2.支持在线、离线场景编辑；

3.软件支持集总管理，集总控制，集总信息发布；可播放高质量的图文信息及二、三维动画等，在同一屏幕上可显示多种信息，如文字、图像、动画等；提供显示屏集成控制系统软件著作权证书复印件。

4.支持日志记录，操作可追溯；提供显示播放日志管理系统软件著作权证书复印件。

5.支持显示素材多样化，各种视频文件.图片.底图.字幕.流媒体.IP桌面.超大分辨率图像的任意开窗.叠加显示；提供超高分多媒体展示系统软件著作权证书复印件。

6.支持在线.离线场景编辑，支持软件匹配音视频硬件设备进行二次开发和系统升级，

7.支持多权限.多用户同时操作.分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性；

8.定义添加RGB.Video.DVI.IP视频等多种信号源，并可方便快捷地对信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理，支持多窗口的情况下各信号任意取名，对信号源进行字符叠加。

9.控制软件支持联机校正参数设置、获取平均校正参数、管理校正系数、管理双校正系数；提供具有CNAS、CMA认可标识的软件测试报告复印件。

六、智能电源管理要求：

1、设备具有不低于：1路输入电源三相五线制接口，AC380V士10%；1路LAN网络接口：1路凤凰端子RS485接口：12路电源输出，每路带载≥4KW；

2、设备具有≥12路独立输出，每路相电压AC220V土10%，每路带载≥4KW，12路输出最大带载≥48KW；每路输出配有液压电磁式20A断路器，断路器可提供过载、短路保护：

3、单台设备支持≥12路输出一键式顺序、逆序开关，可以选择输出通道及其开启顺序，也可以每路独立开关

4、多台设备支持组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存所有当前开关状态作为场景，可保存多个场景，支持开关状态一键恢复；

5、支持自定义选择任意输出通道为其定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关；可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次执行，也可以循环执行；

6、每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与三相平衡监测，多种异常情况报警，显示报警原因，自动上传报警日志至云端，可在手机和电脑上远程实时监控：

7、支持设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阀值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源；

8、支持手动设置设备服务器IP、端口号、本机IP和设备序列号ID，也可以自动获取本机IP地址

9、设备可开启和关闭远程操国家认可的第三方检测机构出具的全功能检查报告复印件并加盖制造商公章。定义编辑输出通道名称

11、支持物联网平台集中管控，通过物联网平台实时查看设备在线/离线状态、电流、电压、功率、温度、用电量、运行时长与报警情况：

12、设备具有≥2.6寸“包含但不限于”触摸显示屏，显示设备状态，日期时间，通道开启状态，每一路漏电、过压、过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁、密码锁定和按键锁定，防止误触，可调节屏幕亮度，

13、设备具有≥1路RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务；

14、设备和终端在同一局域网下，可以通过局域网功能实现远程控制设备通道开关、修改电气设置、查看设备状态、正逆序全开关等功能；

15、耗电量可自动生成功率走势图，方便实时查看耗电功率走势图情况；并支持自定义修改每路输出通道名称，方便用户管理；

16、在云平台上支持生成系统物联拓扑图，直观展示当前系统架构，展示当前设备运行状态以及系统连接情况，异常情况断联显示；

17、手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现包含但不限于一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、定时控制、参数监测、报警管理、安全设置功能。

18、提供国家认可、具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具的全功能检查报告复印件，并承诺复印件与原件一致，原件备查。

七、屏体结构及包边美化要求：根据现场实际尺寸定做，项目所有安装固定、包边收口、结构装饰、屏体配套型材及五金构件，均须选用优质国标正品材料，符合国家现行建筑、电气、装饰及显示屏安装相关标准，具备高强度、防腐蚀、不易变形、阻燃环保、适配演播室室内装修环境的特性；型材结构做工精细、拼接严密、平整无毛刺，整体安装牢固美观，适配演播室专业视觉及使用场景要求，所有材料进场前需接受采购人核验，不合格材料严禁进场施工、不予验收。

八、系统集成要求：

1.本项目为专业演播室显示系统建设项目，整体系统集成施工全过程需严格遵循演播室专业施工规范、安全规范及室内装修保护规范，杜绝施工过程中磕碰、划伤、损坏演播室原有装修、灯光、声学、弱电、机柜及其他配套设施设备，全程做好成品保护、防尘降噪、安全防护措施，保障演播室原有系统正常、稳定运行，施工完工后需彻底清理施工现场，恢复场地原貌。

2.本次项目采购及施工范围包含演播室大屏配套主电源线路勘察规划、线路铺设、线路规整、接地系统施工等全套电力配套工程，需结合演播室用电标准、设备功率参数、消防安全规范进行标准化布线，做到线路排布规整、走线隐蔽美观、强弱电分离、接地可靠，满足设备长期稳定运行及安全用电要求，同时包含项目所需全部信号连接线、电源线、转接配件、固定五金、防水绝缘、阻燃防护等各类配套连接辅材，所有辅材统一纳入本次投标报价，采购人无需额外增补费用。

3.整体系统集成施工需做到工艺规范、布局整洁、安全合规，兼顾设备运行稳定性、演播室场地美观性、后期运维便捷性，全套系统完工后需满足演播室常态化节目录制、直播播出的使用需求，整体工程质量达到国家合格及以上验收标准。
	1项
	
	屏体及配套设备提供质保不低于3年

	5
	摄像机三脚架
	杰讯GS-Z20三脚架套装

1.云台承重：20kg ，自重：3.35kg，球碗直径：100mm，动态平衡：1-10档，水平及俯仰阻尼：0-7档（共8档），LED水平泡，俯仰范围：-75°～+90°，工作温度：-40℃～+60℃，可伸缩双手柄。

2.铝合金三脚架，架体承重：80kg，自重：4.18kg，套装净重：7.48kg，工作高度：660mm-1830mm（双级三节），携带高度（含云台）：935mm，地板/中置延伸器（可二选一），便携包。
	1个
	
	提供质保不低于3年

	6
	视音频信号无线图传
	奥顿WLO87PRO II+F970电池套装（TX/RX一发一接配置）
无线距离:500m(无遮挡距离)，延迟：≤0.05s

视频分辨率:1920x1080P

传输码率:20Mbps，工作频段:5G，视频解码器:H.265

RXUVC输出分辨率:1920x1080P@60Hz(USB3.0数据线1920x1080P@30Hz(USB 2.0 数据线)

供电方式:5V/2A/Type-C供电/NP-F系列电池

工作环境:温度:-20℃~50℃ 湿度:5%~70%

支持传输模式:1TX支持连接 1RX/2RX/3RX/4RX/5RX

适用大疆pocket3/pocket4/Actoin/影石运动相机等设备连接

配备：5V2A适配器、转接器、手提包装、USB3.0数据线、保护盖、接收器、电源连接线、USB2.0数据线、
发射器、HDMI连接线等完整套装
	1套
	
	含演播室墙体设备摆放底座台板定制

	6
	合计
	大写：
	小写：


第二部分 投标人须知
一、总则

本招标文件依据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规编制；

投标人应仔细阅读招标文件全部内容，未按要求编制的投标文件将被否决；

招标文件的修改、澄清将通过指定平台发布，修改内容与原文件具有同等效力。

二、投标文件编制

投标文件应包括格式要求文件；

报价采用总价包干形式，包含设备采购、运输、安装、调试、税费、质保等所有相关费用，漏报视为已包含在报价中。

投标文件的份数和签署
（1）投标文件一式二份，其中正本一份，副本一份。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。
（2）在投标文件中，应按投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
（3）若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。
（4）电报、电话、传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。
（5）投标文件“正本”、“副本”需共同装进文件袋进行密封，并在密封处盖章。
投标报价
（1）投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。 
（2）投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。
（3）本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
修正错误
若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
三、评标与合同授予

初步评审：审查投标文件完整性、资格符合性、实质性条款响应情况，确定有效投标文件；
评标采用综合评定最低价评分法，在满足采购方商务及技术要求前提下，按最低价中标执行；

招标人将按评标小组推荐的中标候选人顺序确定中标人，中标通知书发出后 [3] 日内签订合同。

第三部分 商务需求

一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式
（一）交货期（或为：实施时间）

中标人应在采购合同签定之日起20个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点（或为：实施地点）

交货地点：重庆市黔江区融媒体中心（黔江规划展览馆）。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在开机试运行时所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求
本次报价须为人民币报价，报价包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等及货到采购人指定地点的所有费用。
三、质量保证及售后服务
（一）产品质量保证期

1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到*年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

四、付款方式
（一）成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（二）成交供应商向采购人开具法定增值税专用发票，采购人凭成交供应商提供的发票、合同、验收报告原件向成交供应商支付合同全款。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训
供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、其他
（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四部分 投标文件格式
一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

（七）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。（查询结果网页打印件并加盖投标人公章）
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）售后服务承诺

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济文件
（一）开标一览表

	投标人名称
	

	招标项目名称
	投标报价（小写）
	交货期（或为：实施时间）
	交货地点（或为：实施地点）

	
	
	
	

	投标报价（大小写）：                           

	备注： 


投标人                  法定代表人授权代表：

  （投标人公章）                 （签字或盖章）

                                      年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

                                                         单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                 法定代表人授权代表：

  （投标人公章）                     （签字或盖章）

                                   年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                   （投标人公章）

                                  年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：             投标人法定代表人：

（签字或盖章）            （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日


（五）书面声明

招标项目名称：                                                
致：                   （采购机构名称）：

                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证书或证明文件

（七）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。（查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

三、商务文件
（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表
招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                法定代表人授权代表：

    （投标人公章）                （签字或盖章）

                                 年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

（三）售后服务承诺（格式自定）

四、技术文件
（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：              法定代表人授权代表：

（投标人公章）            （签字或盖章）

                                 年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）  
